**统计客户端的系统环境要求**

**部署国内和海外客户端的不同之处：**

1. **登陆海外的机器要在内网进行登陆： ssh stat@ip**
2. **在下载时，海外必须先将**

**192.168.71.56: /opt/taomee/stat/new-stat-maintain/stat-client.tar.bz2拷贝到本地，然后通过本地scp到海外机器**

1. **在将上述程序包解压之后，一定要修改stat-client.conf文件中的stat-proxy-host0 和 stat-proxy-host0 对应的值，具体值可参考线上机器的值进行设定。**

一、帐号

登录帐号: stat

stat帐号home目录：/opt/taomee/stat，该目录极其子目录的属主为stat。

二、密码

密码： STat(room)712

三、工作目录

以下目录必须存在，并且权限为777，属主为stat。

/opt/taomee/stat/spool

/opt/taomee/stat/spool/inbox

/opt/taomee/stat/spool/outbox

/opt/taomee/stat/spool/sent

/opt/taomee/stat/spool/preserve

/opt/taomee/stat/spool/unrouted

/opt/taomee/stat/spool/unserved

/opt/taomee/stat/spool/failed

/opt/taomee/stat/data

/opt/taomee/stat/data/inbox

/opt/taomee/stat/data/log

四、网络

统计客户端需要和71网段，11网段畅通。

//2014-08-13添加，部署新版统计客户端

五、客户端程序

老版统计客户端目录为 /opt/taomee/stat/stat-cli-new，正常情况下已经部署好

新版统计客户端部署：

1. 切换到stat账户
2. 下载

从192.168.71.56: /opt/taomee/stat/new-stat-maintain/stat-client.tar.bz2 下载客户端，并解压到/opt/taomee/stat，解压后会生成/opt/taomee/stat/stat-client目录

1. 安装

进入/opt/taomee/stat/stat-client，执行以下命令

./stat-client.sh postinstall

./stat-client.sh setup

**如果客户端配置在外网怎么办？**

**问题解决，现在外网机器可以上传数据到内网服务器，测试过了**

**解决办法如下：**

**1.我们的stat-server有四台，有两台是开通了外网监控，且配置了外网ip和监听端口**


**2.将外网客户端配置服务器ip为外网ip和端口，重启服务**

**后面得麻烦运维同事，将更改配置的步骤放到启动脚本里，这样就不用一台台去修改了。**

**具体配置文件更改如下：**

**1.配置文件：stat-client/conf/stat-client.conf**

**2.更改内容如下：**

****